**KYLIN Vision** Manual

**KV-FPV-001**

****

****

感谢您选择Kylin Vision头戴式视频监视系统，该系统集成了5.8G全频段接收功能。本产品供电电压为4.2V~8.4V，本产品包含单节聚合物锂电池1S 2000MAH，及5.8G蘑菇头接收天线；

产品特征：

无线接收显示图像

屏幕尺寸：5寸

5.8G接收 64频点

频率5645M~5945M 全频段自动搜频，自动扫描锁定发射端频点

锂电池1S 2000mAH USB充电

工作电压：4.2V

分辨率 640X480(WVGA)

亮度 300cd/m2(可调)

对比度 可调

饱和度 可调

灵敏度 -90dBm±1dBm

天线接口：外螺纹内孔（使用内螺纹内针天线）1 x RP-SMA, 50欧姆

视频制式 NSTC/PAL

音频 内置音量调节


充电电压：DC 5V/ 1A

尺寸 169\*169\*109mm

重量 385g

功耗 300 mA

**功能简介：**

****

一、IN5V：为标准USB接口，输入电压为5V，此接口可为单节锂聚合物电池充电，充电电流800毫安。

二、CHG：充电状态指示灯，红色为正在充电，绿色为充电结束，闪烁为电池故障。

三、POWER：开关机按钮

1、开机：按下开关保持2秒，系统开机。此时系统显示界面如下：

****

LGOGO保持显示5秒消失，显示LOGGO期间短按POWER按钮可立即消失LGOGO，

2、关机：按下开关保持不放，此过程显示屏下方会显示关机进度图标，进度条满格后系统自动关。



**注意：**

**1.当电池进度条显示电量低时请立即充电，防止电池过度放电而损坏;**

**2.因为眼镜在待机状态下也会消耗电量，所以当天使用结束后请将电池插头拔出，以防电池过度放电损坏；**

1. MENU键钮，按下该按钮一次跳转一个菜单，菜单显示图标顺序如下：
2. 3亮度调节，显示此菜单按下UP按钮为增加亮度，按下DN为降低亮度
3. 4对比度调节，显示此菜单按下UP按钮为增加对比度，按下DN为降低对比度
4. 5色彩饱和度，显示此菜单按下UP按钮为增加色饱和彩度，按下DN为降色饱和度
5. 7自动搜索频道，显示此菜单按下UP或DN按钮自动搜索环境中5.8G频段内信号最强的频道
6. 6手动搜索频道，显示此菜单按下UP按钮为增加5M频率，按下DN为减小5M频率，总频率范围为5645M~5945M
7. VOL +：增加音量
8. VOL -：减小音量
9. 快捷功能：
10. 无进入菜单状态下按UP或DN按钮可快捷调整显示器亮度。
11. 无进入菜单状态下按MENU按钮保持2秒，系统自动搜索频道。